附件

西藏自治区中药饮片生产品种备案目录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **序号** | **饮片名称** | **主要**  **生产工序** | **标准依据** | **炮制方法** | **主要检验项目/检验方法/检验设备** | **对照品/对照**  **药材** | **检验情况** | **备注** |
| 西藏  求本  生物  科技  发展  有限  公司 | 1 | 藏木香膏 | 净选、破碎、煎煮、过滤、浓缩、干燥、破碎、包装 | 西藏自治区食品药品监督管理局药材质量标准  XZ-BC-0049-2006 | 取净药材，净选，取藏木香1000g，粉碎成粗粉，加8倍量水煎煮2次，每次2小时，合并滤液，静置过夜使沉淀，滤取上清液，滤液浓缩成稠膏，低温冷冻干燥，即得。 | 1、性状；  2、鉴别：薄层鉴别  3、检查：水分《中国药典》四部通则0832第二法；总灰分《中国药典》四部通则2302；  检验设备：电热鼓风干燥箱、箱式电阻炉、电子天平。 | 土木香内酯  异土木香内酯 | 自检 |  |
| 2 | 千里光膏 | 净选、浸泡、煮沸、过滤、浓缩、干燥、破碎、包装 | 西藏自治区食品药品监督管理局药材质量标准  XZ-BC-0011-2004 | 取净药材，加适量水浸泡，煮沸溶解，过滤，弃去滤渣。取滤液，浓缩成膏，低温冷冻干燥，即得。 | 1、性状；  2、检查：水分《中国药典》四部通则0832第一法。  检验设备：电热鼓风干燥箱、箱式电阻炉、电子天平。 | 无 | 自检 |  |