附件2

城中村预防基孔肯雅热蚊虫控制指引

一、孳生地清理

每日开展城中村生活垃圾杂物清扫，重点清除外环境、绿化带内，以及房屋之间冷巷、死角的散在垃圾，包括一次性饭盒、水杯、垃圾袋、泡沫箱、废弃的水马、大片落叶等，防止积水，垃圾及时清运。

门前屋后闲置容器统一倒扣存放，储水容器加盖密封，废弃物料不露天堆放。废旧轮胎需在底部钻孔或投放灭蚊药物，竹筒用工具劈开或封填，防止积水。

景观水池、莲花池养鱼防蚊，定期清理假山、榕树孔洞积水或采用砂土封填方式处理，家禽饮水槽定期清理刷洗。

蚊虫活跃时期或基孔肯雅热、登革热流行时期，建议撤除花盆托盘，水培植物改用土培方式。室内重点清理卫生间水桶、饮水机水槽、空调冷却水等处积水。

及时疏通房屋周边积水点，包括屋檐排水槽、屋顶反樑、简易塑料棚顶等处。

定期巡查空置屋、建筑工地、材料杂物堆放点等区域，加强对闲置地块杂草、杂物的清理，及时移除易积水容器，发现积水立即清理。

对市政管网、明渠、排水沟等排水设施，蚊媒活跃期或登革热流行期间需每周巡查，发现杂物淤积立即清理；对水池、沙井、电缆井等难以清除的积水，应投放持效性久、效果好的灭蚊幼药物进行防制。

二、消杀灭蚊

建议居民安装防蚊纱网、蚊帐等防蚊设施，如有蚊虫滋扰，可使用杀虫气雾剂、蚊香液、盘香等减少蚊虫叮咬。使用灭蚊烟片或杀虫气雾剂施药时，应先关闭门窗，施药后人员离开，30分钟后再开窗彻底通风后方可进入。可配合使用电蚊拍、灭蚊灯等工具。公共区域（如室外绿化带、室内卫生间、天台、楼梯间、走廊等）可布防灭蚊灯等设施。

当住户自觉户外成蚊密度高，或经专业机构评估认为需要开展室外大面积灭蚊时，可由专业有害生物防治队伍或经专业培训的人员，使用专业消杀器械和卫生杀虫剂开展。采用超低容量喷雾处理开阔区域，热烟雾处理地下车库等密闭环境，滞留喷洒处理绿化带等成蚊栖息场所，降低成蚊密度，并对消杀药物、器械使用情况做好记录。