附件1

贵州省长期护理保险辅助器具目录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品类别** | **功能描述** | **技术参数基准** | **单位** |
| **一、租赁类** |
| 1 | 电动护理床 | 帮助使用者起背、抬落腿等功能，以满足长期卧床者血液循环、进食等需求 | 1.符合国家标准GB9706.1-2020要求，且产品承保了产品责任保险。2.至少具备3个电机，能够实现床体背部、腿部和整床升降功能，可改变失能人员坐姿、躺姿，缓解长期卧床压力，满足长期卧床者血液循环、进食等需求。3.配置同等尺寸防水回弹床垫；外罩防水回弹，内衬可经过多次清洗消毒，柔软耐磨、久睡不变形。4.床体可折叠，易快速拆卸安装，包装体积小，便于搬运运输。每个分拆的独立模块重量不超过25kg，分拆的最长模块不超过150cm(护栏除外)，方便无电梯用户搬运安装。5.整床承重不低于200kg。6.整床采用优质钢材，表面不得有锋棱、毛刺、疤痕等；喷涂件表面光滑平整、色泽均匀整洁；焊点均匀严密，耐高温。7.电机防水等级达到IPX4，且运行噪音不高于45分贝。8.适合反复清洗消毒，金属部件不易生锈。 | 张 |
| 2. | 手动护理床 | 帮助使用者起背、抬落腿等功能，以满足长期卧床者血液循环、进食等需求 | 1.手动护理床符合行业标准YY/T0003-2023的要求，承保了产品责任保险。2.具备防水回弹床垫，能够实现床体背部、腿部和整床升降功能，可改变失能人员坐姿、躺姿，缓解长期卧床压力，满足长期卧床者血液循环、进食等需求，方便日常居家照料。3.床体可折叠，易快速拆卸安装，包装体积小，便于搬运运输，每个分拆的独立模块重量不超过25kg，方便无电梯用户搬运安装。整床承重不低于200kg。4.床体采用优质钢材，外形整齐，焊缝均匀，表面不得有锋棱、毛刺、疤痕等。金属电镀件表面应光滑平整，喷涂件表面色泽均匀整洁。5.床体适合反复清洗消毒，金属部件不易生锈。 | 张 |
| 3 | 手动轮椅车 | 帮助失能或半失能人员做转移作用，扩大生活范围 | 1.符合国家标准GB/Z13800-2021要求。2.主要框架防刮耐磨抗腐蚀，至少达到X型7003系航钛铝合金标准，由铝合金管焊接组合成型，轮椅承重不低于100kg。3.车架采用可折叠结构，背靠安装可折式后把手，靠背可后翻折叠，后置保护性手刹，车身配备安全带。4.轮椅的靠背、座面材质应满足防水、防污、耐菌要求。5.焊缝均匀，表面不得有锋棱、毛刺、疤痕等。管材外观光泽亮丽，耐高温易清洗。6.前后轮均为免充气轮胎。7.适合反复清洗消毒，金属部件不易生锈。 | 辆 |
| 4 | 多功能轮椅车 | 帮助大小便失禁的失能或半失能人员转移、排便、沐浴，扩大生活范围。 | 1.符合国家标准GB/Z13800-2021要求。2.主要框架至少达到7003系航钛铝合金标准，重量轻，承重强，防刮耐磨抗腐蚀。可承重不低于100kg。3.轮椅集洗浴、坐便、移动多功能于一体，满足失能人员日常转移、洗浴、座便等需求。4.轮椅外形整齐，焊缝均匀，表面不得有锋棱、毛刺、疤痕等。管材外观光泽亮丽，耐高温易清洗。5.轮椅坐垫采用PU或EVA发泡树脂材料，防滑防臭舒适。6.靠背为防水材质，轻薄透气。7.坐位下安装拉伸式便桶。8.前后轮均为免充气避震轮胎。9.适合反复清洗消毒，金属部件不易生锈 | 辆 |
| **注：一个租赁周期内，电动护理床和手动护理床二选一；手动轮椅车和多功能轮椅车二选一** |
| **二、销售类** |
| 5 | 成人纸尿裤 | 适用于中重度失禁人群、长期卧床等行动不便者日常护理。 | 1.成人纸尿裤符合国家标准GB/T28004.2-2021、GB15979-2024的要求。2.优质高分子吸收树脂，吸收量大，中号（M）的饱和吸收量大于1200g，大号（L）的饱和吸收量大于1300g，加大号（XL）的饱和吸收量大于1400g，确保长时间使用不漏尿。3.优质绒毛浆，无纺布等原材料，亲肤柔软，较好的舒适性，产品的pH值在5.5-6.5之间，符合人体皮肤的弱酸性环境，减少对皮肤的刺激，降低过敏风险。4.透气防渗底膜，吸收体锁水效果好，干爽不反渗。在标准测试条件下，第一次吸收速度小于20秒，第二次吸收速度应小于30秒，减少尿液与皮肤的接触时间，且回渗量小于1g，确保使用者在使用时不会感到潮湿不适。吸收芯体有导流槽设计，让尿液快速渗透吸收。5.有尿液显示线设计，提示更换。6.高立体护围和双重隔边设计防止侧漏，防漏隔边高度高于3cm，贴合度和弹性良好，能有效防止侧漏。7.产品具有消臭功能，在标准测试条件下，产品对氨气的消除率大于 99%，减少异味的泄露。 | 片 |
| 6 | 护理垫 | 适用于中重度失禁人群、长期卧床等行动不便者日常护理。 | 1.护理垫符合国家标准GB/T28004.2-2021、GB15979-2024的要求。2.优质高分子吸收树脂，吸收量大，不易反渗，有韧性；作为辅助吸收，效果好，不易起坨和破损。3.优质绒毛浆，亲肤绵柔舒适。产品的pH值在5.5-6.5之间，符合人体皮肤的弱酸性环境，减少对皮肤的刺激，降低过敏风险。4.表面有棱形压纹设计，有助于尿液快速分流吸收。5.60mm\*90mm的尺寸设计，防护范围大。 | 片 |